**Zela Ø578x324 mm**

Moderne og elegant LED parkarmatur. Rundt, konisk armaturhus og skærm med hvælvet topplade. Høj virkningsgrad med indirekte lys og rotationssymmetrisk lysfordeling giver effektiv behagelig belysning

Til montage på parkstolpe eller vægbeslag. Installationshøjde fra 3-6m. Monteres på mastetop Ø60 mm - kan direkte udskifte eksisterende armaturer med konventionelle lyskilder

Armaturhus i højtryksstøbt aluminium

Skærm i UV-stabil PC

Mål: Ø578x324 mm

Farve: Mørk grå Akzo 900 grey sanded

Lysegenskaber: 30W 4000K 2685Lm - på forespørgsel i 3000K – alle SDCM<5 CRI80

Lysspredning: Kan leveres med symmetrisk eller asymmetrisk lysspredning

Styring: M/dæmp. På forespørgsel leveres med natsænkning og dæmpningsprofil kl. 22.00-4.00, 50% lys, resten af tiden 100% lys. Ønskes en anden dæmpningsprofil kan dette leveres mod en tillægspris

Levetid: 100.000 timer L80/B10

LED-modul udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: Montage på mastetop Ø60 mm. Leveres med 4m kabel 4x1,0mm2

Overspændingsbeskyttelse: 10KV - kategori 3 transientbeskyttelse

Isolationsklasse II. På forespørgsel med Klasse I

Kapslingsklasse IP66

Vandalklasse IK10

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti 5 år