**Dava**

Elegant og slank pullert med cylindrisk armaturhus. Høj ydeevne og fremragende lysegenskaber muliggør en yderst økonomisk belysningsplan med overholdelse af de højeste E-klasser selv ved stor armaturafstand

Monteres på fundament i galvaniseret stål (bestilles separat) til nedgravning eller fastboltes direkte på fast underlag

Robust armaturhus i pulverlakeret sprøjtestøbt aluminium med seaside coating – korrosionsklasse C4 - sikrer lang levetid selv ved barske miljøforhold

Cylindrisk afskærmning i UV-stabil frosted PC med rotationssymmetrisk lysfordeling. Kan leveres med indlæg til asymmetrisk belysning

Mål: Ø118x1000 mm

Farve: antracitgrå RAL7016 eller aluminiumgrå RAL9007

Lysegenskaber: 12W 4000K 1232Lm (standard). Kan leveres 12W 3000K 1170Lm. Alle SDCM<3 CRI 80

Styring: u/dæmp, DALI

Levetid: 50.000 timer L80/B10

LED-modul udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: I sløjfbar 4 polet klemrække max 2,5 mm2

Overspændingsbeskyttelse 10 KV

Isolationsklasse II

Kapslingsklasse IP65

Vandalklasse IK10

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti 5 år