**Trend Pullert**

Moderne cylindrisk pullert med konisk skærm og hvælvet top plade. Skjult montage for et gennemført og fuldendt design. Fremragende lysegenskaber muliggør en yderst økonomisk belysningsplan med overholdelse af de højeste E-klasser selv ved stor armaturafstand

Monteres på fundament i galvaniseret stål (bestilles separat) til nedgravning eller fastboltes direkte på fast underlag

Armaturhus i pulverlakeret sprøjtestøbt aluminium med seaside coating – korrosionsklasse C4

Afskærmning i UV-stabil PC med rotationssymmetrisk lysfordeling. Kan leveres med et indlæg til asymmetrisk belysning

Mål: Ø217x1000 mm

Farve: antracitgrå RAL7016 eller aluminiumgrå RAL9006. Kan på forespørgsel leveres i Cortenstål farvet mod tillægspris.

Lysegenskaber: SDCM<3 CRI 80. 12W 3000K 810Lm – 12W 4000K 860Lm

Styring: u/dæmp eller DALI

Levetid: 50.000 timer L80/B10

LED-modul udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: I sløjfbar 4 polet klemrække max 2,5 mm2 (ved brug af AP9 dåse kan kabler over 2,5 mm2 anvendes)

Overspændingsbeskyttelse 10 KV

Isolationsklasse II

Kapslingsklasse IP65

Vandalklasse IK09

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti 5 år